**Omzetten van de Pool Family**

**van ph up dosering naar ph min dosering**

**of vice versa.**

'SET' knop 3 sec inhouden. Dan begint het setpoint te knipperen. Dat laat je staan en druk op 'Enter'. Dan kan je met plus of min de regelvloeistof kiezen. Acd(ph min) of Alc(ph plus). Eens gekozen druk je op 'Enter'. Dan komt er 'TAL' op het scherm en direct erna een waarde (normaal 0). Die mag je laten staan en druk nog een keer op 'Enter'. Daarna komt de gemeten waarde terug op het scherm en ben je klaar.

